MITIGEUR THERMOSTATIQUE ULTRAMIX À CARTOUCHE INTERCHANGEABLE

**Mitigeur thermostatique type ULTRAMIX**

Plages de réglage : 10/50°C, 30/70°C, autres plages sur demande : 0/40°C.

Pression de service maxi. : 10 bar.

Pression de service mini. : 1 bar.

Pression de service recommandée : 2-4 bar.

Température d’eau chaude maxi. : 85°C.

Agréé ACS.

Pilotage du mécanisme par bilame => accessible, démontable et équipé de filtres de protection et de clapets de non-retour.

Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de rupture d’alimentation d’eau froide.

Température de consigne insensible aux variations de débit de l’installation

Butées de sécurité ajustables permettant un blocage sur une température constante.

Choc thermique en positionnant la température sur 70°C sans démonter le mitigeur, la cartouche ou la manette.

Position « RINCAGE » possible en cas de traitement chloré.

Finition corps : époxy gris ou chromé.

Réponse anti-légionelle.