**Mitigeur thermostatique INSTAmix®**

Mitigeur thermostatique pour la distribution d'eau mitigée.

Température de sécurité verrouillable par l'installateur et sans échelle de réglage.

Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de rupture d’alimentation d’eau froide.

Réponse anti-légionelle.

Clapets anti-retour agréés.

Température réglable de 30 °C à 60 °C.

Dimensions extra-compactes.

Conception esthétique avec corps en laiton chromé poli.

Réglage sécurisé de la température par vis hexagonale (clé Allen).

Fiabilité exceptionnelle.

Possibilité d'installation dans n'importe quelle position.

Finition nickelée (laiton brut sur demande).

Agréé ACS.