### **Mitigeur thermostatique MINImix pour point de puisage (DN 3/8’’ et DN ½’’)**

Le mitigeur thermostatique spécifique pour contrôle de point de puisage alimente immédiatement les éviers, lavabos ou robinets électroniques en eaux tiède.

Température maximum : 85°C.

Pression Maximum : 10 bar.

Débit Minimum : 3l/min.

Débit sous 3 bar : 24L/min.

Agréé ACS.

Design discret et esthétique corps en laiton avec finition polie et chromée.

Installation facile, directement sur un robinet d’isolement mural ou sur une alimentation murale.

Réglage de la température sécurisé sous un capot de protection chromé, verrouillable par une clé Allen.

Mécanisme de régulation modulaire (cartouche) et facilement interchangeable.

Appareil livré préréglé usine à 38°C. Muni d’une bague de réglage graduée pour ajustement par installateur ou l’exploitant entre 30°C et 70°C.

Conforme à la norme européenne EN-1111.

Équipé de 2 clapets anti-retour NF et de filtres en acier inox sur la cartouche.

Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de rupture d’alimentation d’eau froide.

Choc thermique uniquement en démontant le capot de protection et avec cartouche en position chaude maxi.

Kit de rinçage fourni pour opérations de désinfections chimiques ou thermiques.

Cartouche démontable et interchangeable (facile à détartrer et à désinfecter).

Réponse anti-légionnelle.